

|  |  |
| --- | --- |
| **Anmeldung einer Wasserinstallation**  **Installationsanzeige** |  |

Die Erstellung, Umbau oder Erweiterung von Trinkwasserinstallation sind bewilligungspflichtig.

Nicht meldepflichtig sind Instandhaltungsarbeiten, anschliessen und auswechseln von Apparaten und Auslaufarmaturen mit gleichen Belastungswerten an der bestehenden Installation.

Meldepflichtig sind aber in jedem Fall Apparate und Geräte mit einer Gefährdung für das Trinkwasser sowie Wasserbehandlungsgeräte.

Die Eingabe hat nach der gültigen SVGW Richtlinie für Trinkwasserinstallationen W3, Ausgabe 2013 inkl. Ergänzung 1 & 2 zu erfolgen!

Alle Apparate müssen SVGW-zertifiziert sein und es sind Servicearbeiten entsprechend der Herstellerangaben und der Richtlinie W3 /E2 Kap. 11 mit einem Wartungsvertrag auszuführen.

Die Verantwortung der Richtigkeit der Rohrweitenberechnung sowie der Installation trägt der ausführende Installateur und nicht die Installationskontrolle

**Objekt:**

Neubau  Umbau / Erweiterung  Änderung

Werden nur bestehende Sanitärapparate ersetzt oder ein einzelnes Badezimmer umgebaut, ist kein Antrag nötig.

Bezeichnung:       Kat. Nr.:

Strasse /Nr. :       PLZ /Ort : 8906 Bonstetten

Anzahl Wohneinheiten:       Gewerbe:

Baugesuch Nr.:

**Bauherr:**       Tel.

Strasse /Nr. :       PLZ /Ort :

E-mail.:

**Architeckt:**       Tel.

Strasse /Nr. :       PLZ /Ort :

E-mail.:

**Ausführungsberechtigte Installationsfirma:**

Firma      Tel.

Strasse /Nr. :       PLZ /Ort :

E-mail.:

Installationsberechtigung: SVGW Zertifikat Nr.

Höhere Fachprüfung (Kopie Abschlussdiplom)

Gleichwertige Ausbildung (Kopie Berufliche Ausbildung und Referenzen, Berechtigung

anderer kontrollpflichtiger Versorgungen)

Ausländische Fachfirma (Zusatzblatt ausländische Installationsunternehmen eingeben)

Firmen ohne Installationsberechtigung, in Anlehnung an die SVGW Richtlinien GW1 / GW101, dürfen keine Installation ausführen! In speziellen Situationen kann die Wasserversorgung ausnahmsweise von den Konzessionskriterien abweichen.

**Installationseingabe**

Rohrweitenbestimmung wurden ausgeführt nach (nach SVGW W 3 2013):

Vereinfachte Methode  Berechnungsmethode  Kombinierte Methode

Erforderlichen Bedingungen für die Rohrweitenberechnung eingehalten.

Belastungswerte (Loading Unit) (nach SVGW W3 2013 S 17) angaben von LU Eingabeformular Total:

Gross- / Dauerverbraucher (Genaue angaben auf dem LU Eingabeformular): Total Summe       l/s

Feuerlöscheinrichtungen:  Feuerlöschposten  Innenhydrant

Total Spitzendurchfluss:       l/s

Apparate:

Warmwasserbereiter\*      Stk. Fabrikat:       Typ:       Vollumen:

SVGW Zertifikations- Nr.       Bemerkung:

Trinkwasser Nachbehandlungsanlage\*      Stk. Fabrikat:       Typ:

SVGW Zertifikations- Nr.       Bemerkung:

Spez. Armaturen in Bad / Küche      Stk. Fabrikat:       Typ:

SVGW Zertifikations- Nr.       Bemerkung:

Spez. Armaturen Garten /Garage      Stk. Fabrikat:       Typ:

SVGW Zertifikations- Nr.       Bemerkung:

\*Es sind Servicearbeiten entsprechend der Herstellerangaben und der Richtlinie W3 E2 kap. 11 mir einem Wartungsvertrag auszuführen

Spezialinstallationen:  Wasseraufbereitungsanlage\* Sprinkleranlage\* (separate Bewilligung)

Systemtrenner\* Andere\*:       (auflistung auf dem LU

Eingabeformular)

\*Es sind Servicearbeiten entsprechend der Herstellerangaben und der Richtlinie W3 E2 kap. 11 mir einem Wartungsvertrag auszuführen

Geplanter Installationsbeginn /-Ende

Installationsbeginn: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. Fertigstellung ca. Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

Ausgeführt seit: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

Der Anmeldung Wasserinstalltion / Installationsanzeige sind folgende Unterlagen 2-fach Beigelegt:

Druckdispositiv

LU Eingabeformular

Planunterlagen: Sanitärschema

Grundrisspläne mit Detailangaben

Technische Informationen wie Leitungmaterial, Rohrweiten, Regulier-, Sicherheits-, Absperr-,

Entleerarmaturen

Hygienisch relevante Informationen wie Temperaturen/Inhalt Wassererwärmung, Art/Temperatur

der Warmwasserverteilung Rückflussverhinderung, Feinfilter

Fabrikat/Typ

Wassernachbehandlung/Spezielle Apparate: Fabrikat/Typ, Anschlussdetails und Trinkwasserzulassung

Kontaktperson für Rückfragen:       Tel:       E-mail

* Installationsarbeiten sind der WV Bonstetten vor der Ausführungsbeginn durch den Installationsberechtigten mit einem Antrag zur Ausführungsbewilligung zu melden.
* Mit den Arbeiten darf erst nach Erhalt der Installationsbewilligung, Bearbeitungszeit durch die WV Bonstetten ca. 4 Wochen,begonnen werden.
* Anhand des Antrags erfolgt eine Überprüfung und Plankontrolle. Sie erhalten mit der Installationsbewilligung / Antwort verfügte Korrekturen, Merkpunkte und Hinweise. Diese sind bei der Ausführung unbedingt zu berücksichtigen. Festgestellte Mängel nach der Ausführung müssen korrigiert werden! Werden Mängel festgestellt, werden die Kosten der Kontrolle / Nachkontrolle / Externes Gutachten der ausführungsberechtigten Installationsfirma / dem Bauhern verrechnet.
* Die fertig gestellte Installation ist der Wasserversorgung, Tel 044 701 95 67 unter Einhaltung einer Arbeitswochen Voranmeldung zur Kontrolle und Beisein bei der Druckprobe zu melden. Eine Kopie des Druckprobenprotokolls und des Formular Installationskontrolle muss anlässlich der Schlussabnahme abgegeben werden.
* Der Wasserzähler und die Funkableseausrüstung sind von der Wasserversorgung Bonstetten zu beziehen. Die Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn. Dieser wird durch die WV Bonstetten geliefert, sofern alle erforderlichen Unterlagen des Anschluss- /Installationsgesuch bei der Wasserversorgung sind

Mit der Unterschrift bestätigt der Unternehmer, dass er die Installationen nach den gültigen SVGW Richtlinie für Trinkwasserinstallationen W3, Ausgabe 2013 inkl. Ergänzung 1 & 2 sowie den Werksvorgaben der WV Bonstetten ausführt.

Ort / Datum       /       Unterschrift: